**Трубогиб Удачный 2021**

**Гарантия** - 3 года

**Общие характеристики всех моделей:**

* **Рамная конструкция.** Валы трубогиба строго параллельны - он гнет профиль без смещения.
* **ТВЧ закалка.** Закалены валы, цепь, прижимной (ходовой) винт. Сталь СТ-45. Класс прочности валов 10.9. Повышенная твердость и прочность металла после такого типа закалки. Закалка производится только в тех местах, где это необходимо, нет необходимости прогревать всю деталь. Скорость такой закалки намного быстрее, чем закалка в печи (несколько минут против 40-45 минут в печи).
* **Химическое воронение.** Все валы: прижимной, опорный, валы, которые продаются как допы, звездочки цепи и ручка прижимного винта вороненые. Красивый черный матовый цвет и защита от коррозии.
* **Металлическая линейка повторяемости**. Одинаковые ровные дуги. Точность гиба 0,1 см. Линейка из нержавейки, а не бумажная. Уже приклеена (не забудут положить)
* **Порошковая краска.** Равномерно покрывает металл без подтеков и наплывов. Не смывается водой и растворителем. Не остаётся на руках и не слазит после первого использования. Не выгорает на солнце.
* **3 уровня ОТК. Безусловная гарантия 3 года**.
* **Завод-производитель (не гаражная сборка).**
* **Рукоятка привода из твердого каучука. Рукоять прижимного винта вороненая.**
* **Винт усиленный**
* **Каретка центрального вала без люфтов.** По сравнению с предыдущей моделью, двигается в пазу боковой стенки.
* **Контрогайки**. На центральном прижимном винте устанавливаются 2 гайки, чтобы зафиксировать крайнее положение вала.
* **Усиленный опорный подшипник**. Упорный подшипник заменен на новый, раздавить его будет практически невозможно. Разрушение данного подшипника будет говорить о том, что клиент применяет слишком большое усилие для прокатывания профиля.
* **Плотная посадка валов внутри подшипников**. Установка и замена валов в крепежных элементах производится с небольшим усилием (без удара), чтобы не было люфта при использовании.

**УДАЧНЫЙ ЛАЙТ**

Толщина станины - 4мм

Прямой привод

Гнет: Профиль до 50\*30, квадратный профиль до 30\*30, полоса до 50мм. Толщина металла до 2мм

**ДОПЫ**:

Насадка для дрели Лайт 150мм

**Габариты изделия:**

высота - 360 мм (в полностью опущенном состоянии)

высота - 450 мм (в полностью поднятом состоянии)

длина - 480 мм

ширина - 150 мм (без ручки)

ширина - 300 мм (с ручкой)

вес изделия - 13,0 кг

**УДАЧНЫЙ СТАНДАРТ**

Толщина станины - 4мм

Цепной привод

Центральный вал - бочонок не заминает профиль

Есть возможность перестановки крепления валов (вверх\вниз - влево\вправо)

Гнет: Профиль до 50\*30мм, квадратный профиль до 30\*30мм, полоса до 50мм. Толщина металла до 2мм:

**ДОПЫ**:

Насадка для дрели Стандарт 150мм

Валы для профиля шириной 20мм и 30мм (2 вала)

Валы для профиля шириной 50мм и 40мм (2 вала)

Валы для круглой трубы 42,3 мм (3 вала - 1 прижимной и 2 опорных)

Набор валов (все для профиля+круглые)

**Габариты изделия:**

высота - 360 мм (в полностью опущенном состоянии)

высота - 450 мм (в полностью поднятом состоянии)

длина - 480 мм

ширина - 150 мм (без ручки)

ширина - 320 мм (с ручкой)

и Насадка на дрель Удачный СТАНДАРТ

длина рабочей поверхности болта - 150 мм

диаметр - 20 мм

1. Валы для профиля 20х30

 длина с осью вала 1 - 190 мм

 длина с осью вала 2 - 140 мм

 ширина полная - 58 мм

 вес - 2,83 кг

2. Валы для профиля 40х50

длина с осью вала 1 - 190 мм

 длина с осью вала 2 - 140 мм

 ширина полная - 58 мм

 вес - 2,38 кг

3. Валы для круглых труб 42,3 мм

 длина с осью большого вала 1 - 190 мм

 длина с осью большого вала 2 - 140 мм

 ширина полная большого вала - 48 мм

 длина с осью малого вала - 100 мм

 ширина полная малого вала - 42 мм

 вес - 2,77 кг

* **Насадка для дрели для Лайта и Стандарта одинаковая.**
* **Насадка от старого Удачного к новым моделям не подойдет**